热敏打印机参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| **打印方式** | 行式热敏 |
| **字符集** | GB18030 |
| **分辨率** | 203dpi |
| **纸卷外径** | 83mm |
| **纸张宽度** | 58\80\82.5mm |
| **平均无故障时间** | 360000小时 |
| **条形码** | 一维码、二维码 |
| **切纸方式** | 手动撕纸、自动切刀 |
| **切刀寿命** | 200万次 |
| **标配接口** | USB接口 |
| **选配接口** | 并口、串口、网口、WIFI、钱箱 |
| **质保** | 6年 |