**身份证读卡器**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块** | **参考技术参数** |
| 1 | 机器类型 | 身份证读卡器 |
| 2 | 推荐品牌 | 明华、浙大网新、德卡、其他 |
| 3 | 分辨率 | ≥128\*64点阵LCD （bpi） |
| 4 | 增配模块 | ≥2个SAM安全模块 可扩展数据键盘 |
| 5 | 解码类型 | 支持非接触卡、医保芯片卡、杭州慧医疗卡、一维码、二维码（含电子医保码）、支持二代身份证（含港澳台居民居住证、外国人永久居住证等公安部认可的有效证件） |
| 6 | 驱动 | 即插即用 |
| 7 | 通信接口 | 支持USB/RS232 |
| 8 | 操作系统支持 | WINXP/7/10及以上 |
| 9 | 质保 | 6年 |